ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о предупреждении несчастных случаев на производстве при  
выполнении работ по заготовке кормов

Для проведения работ по заготовке кормов и уборке продукции  
растениеводства привлекается большое количество техники и людей.

Указанные работы требуют от должностных лиц четкой  
организации труда, а от выполняющих их работников точного  
и строгого соблюдения требований безопасности, трудовой  
и производственной дисциплины.

В этой связи перед началом работ по кормозаготовке Департамент  
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной  
защиты считает необходимым напомнить об обстоятельствах  
и причинах отдельных несчастных случаев с тяжелыми последствиями,  
происшедших на производстве при их проведении в 2022 году.

Так, несчастный случай, приведший к тяжелой производственной  
травме, произошел 16 июля 2022 года с трактористом-машинистом  
сельскохозяйственного производства ОАО «ПтичьАгро» Петриковского  
района Гомельской области.

В этот день заготовка кормов в поле «Урочище Краснуха»  
осуществлялась комплексом КВК-800 с одновременной загрузкой  
в кузов транспортного средства. Около 10.00 к комплексу КВК-800  
под загрузку подъехал трактор МТЗ с прицепом. В процессе заготовки  
кормов трактор застрял в грязи и не мог самостоятельно выехать.  
Тракторист-машинист комплекса КВК-800 начал движение задним  
ходом к застрявшему трактору, чтобы вытянуть его. В этот момент  
тракторист-машинист МТЗ направился к передней части своего  
трактора и был зажат между бампером комплекса КВК-800  
и противовесами трактора, в результате чего получил перелом правого  
бедра.

Причиной несчастного случая явилось нарушение обоими  
трактористами-машинистами требований инструкции по охране труда  
при движении задним ходом.

30 июля 2022 года тяжелую производственную травму получил  
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Оснежицкое» Пинского района Брестской области.

Выполняя работы по заготовке кормов, потерпевший заметил,  
что произошла поломка подшипника ступицы управляемого опорного  
колеса граблей. Не сообщив должностным лицам страхователя  
о возникшей ситуации он, не используя выданные страхователем  
защитные очки и специальные приспособления (съемники), решил  
самостоятельно устранить неисправность и выпрессовать подшипник

при помощи молотка и зубила. При очередном ударе молотком  
по зубилу тракторист-машинист был травмирован отлетевшим  
осколком подшипника.

20 сентября 2022 года тракторист-машинист сельскохозяйственного  
производства ОАО «Молодечненский райагросервис» Молодечненского  
района Минской области выполнял работы по уборке кукурузы  
на силос. Отработав 3 часа, потерпевший заметил увеличение нагрузки  
на двигатель комплекса КВК, что свидетельствовало о необходимости  
произвести заточку ножей измельчающего аппарата. После включения  
режима автоматической заточки ножей на дисплее бортового  
компьютера комплекса отразилась ошибка, сигналящая о том,  
что произошло забивание заточного устройства силосной массой.  
Не остановив двигатель комплекса, потерпевший снял защитную  
крышку корпуса заточного устройства и попытался протолкнуть  
каретку с абразивным бруском по направляющей. При этом левая рука  
соскользнула с каретки, попала в опасную зону движущихся ножей  
вращающегося барабана питающего-измельчающего аппарата  
комплекса, в результате чего произошла травматическая ампутация  
левой кисти на уровне оснований пястных костей. Причиной  
несчастного случая явилось нарушение трактористом-машинистом  
требований инструкций по охране труда.

Нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов  
по охране труда, выразившееся в том, что он после обнаружения  
неисправности жатки кормоуборочного комбайна не доложил об этом  
руководителю работ и самостоятельно приступил к устранению  
неисправности без применения надежных металлических подставок,  
явилось причиной несчастного случая, приведшего к тяжелой  
производственной травме, происшедшего 24 сентября 2022 года  
с трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства  
ОАО «Щучинагропродукт» Щучинского района Гродненской области.

В этот день потерпевший получил задание на выполнение работ  
по уборке кукурузы на силос на сельскохозяйственном поле,  
расположенном около деревни Дубовляны. Прибыв на поле и начав  
раскладывать кукурузную жатку, потерпевший обнаружил  
неисправность, не позволяющую одной из секций жатки разложиться  
в рабочее положение. После нескольких неудачных попыток разложить  
жатку при помощи пульта управления, потерпевший подошел  
к поднятой секции жатки и произвел несколько ударов молотком  
по креплению приваренного к раме жатки гидравлического цилиндра.  
Секция жатки упала на землю, придавив потерпевшего, в результате  
чего он получил закрытый косой оскольчатый перелом правого бедра.

В целях профилактики и недопущения травматизма работников,  
занятых на работах по заготовке кормов, Оршанский межрайонный отдел Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда рекомендует:

1. Управлению по сельскому  
   хозяйству и продовольствию Оршанского районного исполнительного комитета:

провести семинары (совещания) с руководителями  
и специалистами организаций АПК по вопросам безопасного  
выполнения работ по заготовке кормов.

1. Обязать руководителей и специалистов организаций АПК:

организовать работы по заготовке кормов в соответствии  
с требованиями Правил по охране труда в сельском и рыбном  
хозяйствах, утвержденных постановлением Министерства труда  
и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 5 мая 2022 г.  
№ 29/44;

обеспечить проведение дополнительного обучения, внеплановых  
(целевых) инструктажей по охране труда с работниками,  
привлекаемыми к выполнению работ по заготовке кормов;

довести информацию о несчастных случаях, происшедших  
при выполнении работ по заготовке кормов в 2022 году, до сведения  
работников привлекаемых к данным работам;

назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ  
по заготовке кормов;

обеспечить работников, занятых на заготовке кормов, средствами  
индивидуальной защиты в соответствии с установленными  
законодательством нормами, исправным инструментом и инвентарем;

обеспечить привлечение к ответственности и проведение  
внеочередной проверки знаний с работниками и должностными лицами,  
нарушающими требования безопасности труда при производстве работ  
по заготовке кормов из трав и силосных культур;

обеспечить контроль за выполнением работниками операций  
по заточке ножей измельчающих аппаратов кормоуборочных комбайнов  
в строгом соответствии с требованиями заводов-изготовителей;

обеспечить безопасность при эксплуатации машин и механизмов,  
используемых на заготовке кормов из трав и силосных культур,  
руководствуясь при этом требованиями, изложенными в технических  
документах организаций-изготовителей и вышеуказанных правилах;

исключить случаи допуска к эксплуатации тракторов,  
сельскохозяйственных машин и агрегатов, не отвечающих требованиям  
безопасности, не прошедших государственный технический осмотр;

оборудовать со стороны въезда и выезда из траншеи, буртов  
и курганов по их периферии ровную площадку, достаточную  
для маневрирования транспортных средств;

в случае использования колесных тракторов на складировании  
сенажной или силосной массы на бурте и кургане обязательно  
разрабатывать технологические карты с указанием требований  
безопасности к организации производства работ (с учетом принятых  
мер по решению проблем безопасности труда);

исключить расположение работников (в т.ч. для отдыха)  
на силосной, сенажной массе, в зоне движения транспортных средств  
и в других неустановленных местах;

не допускать (отстранять от работы) работников, находящихся  
в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения,  
не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр,  
обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

обеспечить осуществление контроля за состоянием трудовой  
и производственной дисциплины, соблюдением работающими  
требований локальных правовых актов по охране труда.