# Как правильно перевозить опасные грузы

**Опасные грузы — вещества, материалы и изделия, обладающие свойствами, проявление которых при перевозке может послужить причиной взрыва и (или) пожара, привести к гибели, заболеванию, получению травм, отравлению, облучению или ожогам людей и (или) животных, а также вызвать повреждение транспортных средств, коммуникаций, сооружений, технических устройств и иного имущества и (или) нанести вред окружающей среде.**

Именно для того, чтобы избежать возможного вреда, перевозка опасных грузов осуществляется по правилам и с соблюдением необходимых мер и условий.

**При движении транспортных средств, перевозящих опасные грузы, нужно соблюдать следующие требования:**

скорость движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы, должна выбираться водителем с учётом условий безопасной перевозки конкретного опасного груза;

при движении на транспортном средстве, перевозящем опасные грузы, должны быть включены фары ближнего света;

при остановке или стоянке транспортного средства должен быть

обязательно включен стояночный тормоз, а на уклоне установлено не менее двух противооткатных упоров;

запрещается перевозить непричастных к процессу перевозки опасных грузов людей;

заправка транспортных средств, перевозящих опасные грузы класса 1, 7, на автозаправочных станциях общего пользования запрещена.

**При перевозке опасных грузов колонной автомобилей должны соблюдаться следующие требования:**

при движении по ровной дороге дистанция между транспортными средствами должна быть не менее 50 м;

в условиях холмистой местности — при подъемах и спусках — не менее 300 м;

при видимости менее 300 м из-за тумана, дождя, снегопада, а также при наличии гололедицы перевозка опасных грузов не допускается;

сопровождающий опасный груз обязан находиться в кабине первого автомобиля, а в последнем автомобиле с грузом должен находиться один из представителей (подразделения) охраны, если она предусмотрена условиями безопасности перевозки конкретного опасного груза.